Laufendes-2026-694-571 im Rich Text Format.

#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#include <Wire.h>

// Konstruktor für Page Buffer Mode (beachte die "1" für eine Seite Puffer)
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);

void setup(void) {
  u8g2.begin();
}

void loop(void) {
  // Die "Picture Loop" ist zwingend erforderlich
  u8g2.firstPage();
  do {
    // Hier stehen alle Zeichenbefehle
     u8g2.setFont(u8g2_font_lubR12_tf);

    u8g2.drawUTF8(0, 20, "Strauß.naß!");
  u8g2.drawUTF8(0, 40, "äöü-ÄÖÜ-ß?!");
 u8g2.drawUTF8(0, 60 , "#,*,µ,@,");
  } while ( u8g2.nextPage() ); // Wiederholt den Code für jede Display-Seite
}

-------------------------------------------------------
Der Sketch verwendet 12686 Bytes (41%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 702 Bytes (34%) des dynamischen Speichers, 1346 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.