https://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2026-703-501.rtf

Der Kleinrechner Digispark soll blinken

#include <Arduino.h>

void setup() {
    pinMode(1, OUTPUT); 
    pinMode(2, OUTPUT);     
    pinMode(3, OUTPUT);        
}

void loop() {
digitalWrite(1, HIGH);   
digitalWrite(2, LOW); 
digitalWrite(3, LOW); 
    delay(1000); 

digitalWrite(1, LOW);   
digitalWrite(2, HIGH); 
digitalWrite(3, LOW); 
    delay(1000); 

digitalWrite(1, LOW);   
digitalWrite(2, LOW); 
digitalWrite(3, HIGH); 
    delay(1000);              
  
}